UMOWA NR UM.POZ2.U-9841.2022-00/4429/2023/107 ; Tytuł: Wdrożenie usług e-Usług w Placówce POZ

Załącznik 1c do Zapytania ofertowego 01/04/2023

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: **Access Point**

|  |  |
| --- | --- |
| **Szczegółowy opis** | **Wymagane informacje lub dokumenty składane wraz z ofertą** |
| Access PointW ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model | W formularzu cenowo-asortymentowym Wykonawca wskaże dane: Producent, Typ, Model |
| Ilość: **7** |  |
| Sprzęt nowy, fabrycznie zapakowany. |  |
| Nie dopuszcza się modyfikacji na drodze Producent – Zamawiający. |  |
| Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia reżimu gwarancyjnego oraz dostarczonej konfiguracji na dedykowanej stronie internetowej producenta sprzętu. |  |

**Wymagania minimalne, parametry techniczne**

Szybkość przesyłania danych: 3000 Mbit/s, Szybkość przesyłania danych (2.4 GHz): 600 Mbit/s, Szybkość przesyłania danych (5 GHz): 2400 Mbit/s. Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA3. Obsługiwane protokoły sieciowe: 802.11аx, 802.11аc, 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.11а, 802.3at, 802.1Q. Napięcie wejściowe AC: 44 - 57 V, Umieszczenie: Sufit

|  |
| --- |
| **Ochrona** |
|   Szyfrowanie / bezpieczeństwo | **WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA3** |
| **Protokoły** |
|   Obsługiwane protokoły sieciowe | **802.11аx, 802.11аc, 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.11а, 802.3at, 802.1Q** |
| **Łączność** |
|   Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | **1** |
| **Zarządzanie energią** |
|   Obsługa PoE | **Tak** |
|   Napięcie wejściowe AC | **44 - 57 V** |

|  |
| --- |
| **Antena** |
|   Typ anteny | **Wewnętrzne** |
|   Poziom wzmocnienia anteny  | **5,5 dBi** |